Описание: 

Версия для обновления ПО приемника GS 8302 для USB обновления. 

version:
STB		1.24.199

Обновление ПО производится через USB порт с помощью USB накопителя, отформатированного в FAT32.

ВНИМАНИЕ! После обновления будут удалены все каналы и пользовательские настройки.

Процедура обновления основного ПО приемника GS 8302:
1. Включить приемник
2. Выйти в режим просмотра каналов (на экран не должны быть выведены приложения или меню)
3. Скопировать в корневую директорию USB накопителя файлы upgrade.info и 20141029_GS8302_hw0442_full_USB_1_24_199.dre
4. Вставить в приемник USB накопитель
5. Дождаться появления на экране предложения об обновлении, согласиться.
6. На этапе b xx извлечь флешку.

What's new:

1. Актуализирована информация в меню «Как оплатить».
2. Добавлено инфоменю «Часто задаваемые вопросы» - информационный блок, содержащий ответы на часто задаваемые вопросы по работе приемного оборудования.
3. Для оператора "Триколор ТВ-Сибирь" включен сервис «Кинозалы «Триколор ТВ».

filename: 20141029_GS8302_hw0442_full_USB_1_24_199.dre
Checksum: 27fbd1b03020f84922d1c98b7c470b20

filename: upgrade.info
Checksum: 2eb51ac2776f75f43a669df0f2645b89


2014.10.29 Spb